Przedmiar robót

Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Kurdwanów 35
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00

	m2	15,00
	
1.	15				15,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0535-02-050	Analogia - Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z łatami
krotność= 1,00

	m2	1 050,00
	
1.	1050				1 050,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0432-02-020	Analogia - Wyjęcie okien połaciowych
krotność= 1,00

	szt	19,00
	
1.	19				19,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR Wacetob 30502-020-050	Uzupełnienie deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk
krotność= 1,00

	m2	8,64
	
1.	8,64				8,64	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02I0501-01-050	Analogia - Jednowarstwowe pokrycie membraną bitumiczną na podłożu drewnianym
krotność= 1,00

	m2	1 050,00
	
1.	1050				1 050,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02I0501-01-040	Analogia - Ułożenie taśmy wentylacyjnej w kalenicy
krotność= 1,00

	m	95,00
	
1.	95				95,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02I0410-04-050	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm
krotność= 1,00

	m2	1 050,00
	
1.	1050				1 050,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0414-11-040	zamontowanie deski czołowej w okapie
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
AW-040	zamontowanie wróblówki w okapie
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0541-02-050	Analogia - Rynna koszowa
krotność= 1,00

	m2	20,00
	
1.	20				20,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0537-04-050	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową TR35 gr. 0,7mm na łatach (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m2	1 050,00
	
1.	1050				1 050,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0539-01-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż gąsiorów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m	95,00
	
1.	95				95,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0539-02-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów podrynnowych,okapów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0539-02-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0539-03-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż osłon bocznych,wiatrownic (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0539-04-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m2	15,00
	
1.	15				15,00	
19	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Montaż kratek wentylacyjnych w kalenicy
krotność= 1,00

	szt	30,00
	
1.	30				30,00	
20	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	montaż kominka odpowietrzającego poddasze
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9				9,00	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1016-05-050	Okna poddaszy - połaciowe o powierzchni do 1,50 m2 fabrycznie wykończone
krotność= 1,00

	m2	10,00
	
1.	10				10,00	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1016-07-020	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
krotność= 1,00

	szt	3,00
	
1.	3				3,00	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0524-01-040	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki - rynhaki mocowane do deski okapowej
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0524-03-020	Leje spustowe do rynien dachowych z PCV łączonych na uszczelki
krotność= 1,00

	szt	16,00
	
1.	16				16,00	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-182612-07-050	Analogia  - Montaż rusztu pod podbitkę
krotność= 1,00

	m2	133,00
	
1.	133				133,00	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-182613-03-050	Analogia - Wykonanie podbitki
krotność= 1,00

	m2	133,00
	
1.	133				133,00	

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1	KNR 4-01I
0535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
2	KNR 4-01I
0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
krotność = 1,00

	15,00	m2	0,000	0,00	
3	KNR 4-01I
0535-02-050	Analogia - Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z łatami
krotność = 1,00

	1 050,00	m2	0,000	0,00	
4	KNR 4-01I
0432-02-020	Analogia - Wyjęcie okien połaciowych
krotność = 1,00

	19,00	szt	0,000	0,00	
5	KNNR Wacetob 3
0502-020-050	Uzupełnienie deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk
krotność = 1,00

	8,64	m2	0,000	0,00	
6	KNR 2-02I
0501-01-050	Analogia - Jednowarstwowe pokrycie membraną bitumiczną na podłożu drewnianym
krotność = 1,00

	1 050,00	m2	0,000	0,00	
7	KNR 2-02I
0501-01-040	Analogia - Ułożenie taśmy wentylacyjnej w kalenicy
krotność = 1,00

	95,00	m	0,000	0,00	
8	KNR 2-02I
0410-04-050	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm
krotność = 1,00

	1 050,00	m2	0,000	0,00	
9	KNR 4-01I
0414-11-040	zamontowanie deski czołowej w okapie
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
10	
AW-040	zamontowanie wróblówki w okapie
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
11	KNR 2-02U
0541-02-050	Analogia - Rynna koszowa
krotność = 1,00

	20,00	m2	0,000	0,00	
12	KNR 2-02U
0537-04-050	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową TR35 gr. 0,7mm na łatach (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	1 050,00	m2	0,000	0,00	
13	KNR 2-02U
0539-01-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż gąsiorów (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	95,00	m	0,000	0,00	
14	KNR 2-02U
0539-02-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów podrynnowych,okapów (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
15	KNR 2-02U
0539-02-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
16	KNR 2-02U
0539-03-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż osłon bocznych,wiatrownic (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
17	KNR 2-02U
0539-04-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
18	KNR 2-02U
0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	15,00	m2	0,000	0,00	
19	
AW-020	Montaż kratek wentylacyjnych w kalenicy
krotność = 1,00

	30,00	szt	0,000	0,00	
20	
AW-020	montaż kominka odpowietrzającego poddasze
krotność = 1,00

	9,00	szt	0,000	0,00	
21	KNR 2-02W
1016-05-050	Okna poddaszy - połaciowe o powierzchni do 1,50 m2 fabrycznie wykończone
krotność = 1,00

	10,00	m2	0,000	0,00	
22	KNR 2-02W
1016-07-020	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
krotność = 1,00

	3,00	szt	0,000	0,00	
23	KNR 2-02W
0524-01-040	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki - rynhaki mocowane do deski okapowej
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
24	KNR 2-02W
0524-03-020	Leje spustowe do rynien dachowych z PCV łączonych na uszczelki
krotność = 1,00

	16,00	szt	0,000	0,00	
25	KNR 00-18
2612-07-050	Analogia  - Montaż rusztu pod podbitkę
krotność = 1,00

	133,00	m2	0,000	0,00	
26	KNR 00-18
2613-03-050	Analogia - Wykonanie podbitki
krotność = 1,00

	133,00	m2	0,000	0,00	
		Razem kosztorys:				0,00	

Przedmiar robót

Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Kurdwanów 35
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00

	m2	15,00
	
1.	15				15,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0535-02-050	Analogia - Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z łatami
krotność= 1,00

	m2	1 050,00
	
1.	1050				1 050,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0432-02-020	Analogia - Wyjęcie okien połaciowych
krotność= 1,00

	szt	19,00
	
1.	19				19,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR Wacetob 30502-020-050	Uzupełnienie deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk
krotność= 1,00

	m2	8,64
	
1.	8,64				8,64	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02I0501-01-050	Analogia - Jednowarstwowe pokrycie membraną bitumiczną na podłożu drewnianym
krotność= 1,00

	m2	1 050,00
	
1.	1050				1 050,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02I0501-01-040	Analogia - Ułożenie taśmy wentylacyjnej w kalenicy
krotność= 1,00

	m	95,00
	
1.	95				95,00	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02I0410-04-050	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm
krotność= 1,00

	m2	1 050,00
	
1.	1050				1 050,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01I0414-11-040	zamontowanie deski czołowej w okapie
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
AW-040	zamontowanie wróblówki w okapie
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0541-02-050	Analogia - Rynna koszowa
krotność= 1,00

	m2	20,00
	
1.	20				20,00	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0537-04-050	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową TR35 gr. 0,7mm na łatach (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m2	1 050,00
	
1.	1050				1 050,00	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0539-01-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż gąsiorów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m	95,00
	
1.	95				95,00	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0539-02-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów podrynnowych,okapów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0539-02-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0539-03-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż osłon bocznych,wiatrownic (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0539-04-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00

	m2	15,00
	
1.	15				15,00	
19	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Montaż kratek wentylacyjnych w kalenicy
krotność= 1,00

	szt	30,00
	
1.	30				30,00	
20	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	montaż kominka odpowietrzającego poddasze
krotność= 1,00

	szt	9,00
	
1.	9				9,00	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1016-05-050	Okna poddaszy - połaciowe o powierzchni do 1,50 m2 fabrycznie wykończone
krotność= 1,00

	m2	10,00
	
1.	10				10,00	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1016-07-020	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
krotność= 1,00

	szt	3,00
	
1.	3				3,00	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0524-01-040	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki - rynhaki mocowane do deski okapowej
krotność= 1,00

	m	190,00
	
1.	190				190,00	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0524-03-020	Leje spustowe do rynien dachowych z PCV łączonych na uszczelki
krotność= 1,00

	szt	16,00
	
1.	16				16,00	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-182612-07-050	Analogia  - Montaż rusztu pod podbitkę
krotność= 1,00

	m2	133,00
	
1.	133				133,00	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-182613-03-050	Analogia - Wykonanie podbitki
krotność= 1,00

	m2	133,00
	
1.	133				133,00	

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1	KNR 4-01I
0535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
2	KNR 4-01I
0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
krotność = 1,00

	15,00	m2	0,000	0,00	
3	KNR 4-01I
0535-02-050	Analogia - Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z łatami
krotność = 1,00

	1 050,00	m2	0,000	0,00	
4	KNR 4-01I
0432-02-020	Analogia - Wyjęcie okien połaciowych
krotność = 1,00

	19,00	szt	0,000	0,00	
5	KNNR Wacetob 3
0502-020-050	Uzupełnienie deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk
krotność = 1,00

	8,64	m2	0,000	0,00	
6	KNR 2-02I
0501-01-050	Analogia - Jednowarstwowe pokrycie membraną bitumiczną na podłożu drewnianym
krotność = 1,00

	1 050,00	m2	0,000	0,00	
7	KNR 2-02I
0501-01-040	Analogia - Ułożenie taśmy wentylacyjnej w kalenicy
krotność = 1,00

	95,00	m	0,000	0,00	
8	KNR 2-02I
0410-04-050	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm
krotność = 1,00

	1 050,00	m2	0,000	0,00	
9	KNR 4-01I
0414-11-040	zamontowanie deski czołowej w okapie
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
10	
AW-040	zamontowanie wróblówki w okapie
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
11	KNR 2-02U
0541-02-050	Analogia - Rynna koszowa
krotność = 1,00

	20,00	m2	0,000	0,00	
12	KNR 2-02U
0537-04-050	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową TR35 gr. 0,7mm na łatach (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	1 050,00	m2	0,000	0,00	
13	KNR 2-02U
0539-01-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż gąsiorów (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	95,00	m	0,000	0,00	
14	KNR 2-02U
0539-02-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów podrynnowych,okapów (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
15	KNR 2-02U
0539-02-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
16	KNR 2-02U
0539-03-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż osłon bocznych,wiatrownic (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
17	KNR 2-02U
0539-04-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
18	KNR 2-02U
0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotność = 1,00

	15,00	m2	0,000	0,00	
19	
AW-020	Montaż kratek wentylacyjnych w kalenicy
krotność = 1,00

	30,00	szt	0,000	0,00	
20	
AW-020	montaż kominka odpowietrzającego poddasze
krotność = 1,00

	9,00	szt	0,000	0,00	
21	KNR 2-02W
1016-05-050	Okna poddaszy - połaciowe o powierzchni do 1,50 m2 fabrycznie wykończone
krotność = 1,00

	10,00	m2	0,000	0,00	
22	KNR 2-02W
1016-07-020	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
krotność = 1,00

	3,00	szt	0,000	0,00	
23	KNR 2-02W
0524-01-040	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki - rynhaki mocowane do deski okapowej
krotność = 1,00

	190,00	m	0,000	0,00	
24	KNR 2-02W
0524-03-020	Leje spustowe do rynien dachowych z PCV łączonych na uszczelki
krotność = 1,00

	16,00	szt	0,000	0,00	
25	KNR 00-18
2612-07-050	Analogia  - Montaż rusztu pod podbitkę
krotność = 1,00

	133,00	m2	0,000	0,00	
26	KNR 00-18
2613-03-050	Analogia - Wykonanie podbitki
krotność = 1,00

	133,00	m2	0,000	0,00	
		Razem kosztorys:				0,00