**Przedmiar robót**

**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kornelin-Leonów**

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha; dz. nr ewid.: 82 obręb 0006 Kornelin, 96 obręb 0010 Leonów**

(kod - miejscowość)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa**  **ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |

|  |
| --- |
| **1. Roboty przygotowawcze** |

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 10111-010-043* | | *Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym*  *krotność= 1,00* | | | *km* | *1,23* |
| 1. | | 1,23 | |  |  |  | 1,23 |

|  |
| --- |
| **2. Podbudowa pod poszerzenie drogi** |

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60102-030-050* | | *Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *496,40* |
| 1. | | 292\*1,7 | |  |  |  | 496,40 |
| *3* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60103-010-050* | | *Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *496,40* |
| 1. | | 292\*1,7 | |  |  |  | 496,40 |
| *4* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60113-020-050* | | *Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *496,40* |
| 1. | | 496,40 | |  |  |  | 496,40 |
| *5* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60113-050-050* | | *Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *496,40* |
| 1. | | 496,40 | |  |  |  | 496,40 |

|  |
| --- |
| **3. Roboty drogowe** |

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *6* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 61005-050-050* | | *Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu,kostki*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *4 305,00* |
| 1. | | 1230\*3,5 | |  |  |  | 4 305,00 |
| *7* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 61005-070-050* | | *Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *4 305,00* |
| 1. | | 1230\*3,5 | |  |  |  | 4 305,00 |
| *8* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60309-01010-050* | | *Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 2cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *6 273,00* |
| 1. | | 1230\*5,1 | |  |  |  | 6 273,00 |
| *9* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 61005-070-050* | | *Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *6 150,00* |
| 1. | | 1230\*5,0 | |  |  |  | 6 150,00 |
| *10* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60309-05030-050* | | *Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *6 150,00* |
| 1. | | 1230\*5,0 | |  |  |  | 6 150,00 |

**Przedmiar robót**

**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szeligi**

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha; dz. nr ewid.: 38 obręb 0028 Szeligi,**

(kod - miejscowość)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa**  **ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |

|  |
| --- |
| **1. Roboty przygotowawcze** |

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 10111-010-043* | | *Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym*  *krotność= 1,00* | | | *km* | *0,52* |
| 1. | | 0,515 | |  |  |  | 0,52 |

|  |
| --- |
| **2. Podbudowa** |

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60103-030-050* | | *Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *1 699,50* |
| 1. | | 515\*3,3 | |  |  |  | 1 699,50 |
| *3* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60113-050-050* | | *Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *1 699,50* |
| 1. | | 515\*3,3 | |  |  |  | 1 699,50 |

|  |
| --- |
| **3. Roboty drogowe** |

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60308-01010-050* | | *Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *1 596,50* |
| 1. | | 515\*3,1 | |  |  |  | 1 596,50 |
| *5* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 61005-070-050* | | *Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *1 545,00* |
| 1. | | 515\*3,0 | |  |  |  | 1 545,00 |
| *6* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60309-01010-050* | | *Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *1 545,00* |
| 1. | | 515\*3,0 | |  |  |  | 1 545,00 |

|  |
| --- |
| **4. Pobocza** |

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *7* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-31I0201-01-050* | | *Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych. Grunt rodzimy piaszczysty. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *206,00* |
| 1. | | 515\*(2\*0,2) | |  |  |  | 206,00 |

**Przedmiar robót**

**Remont drogi gminnej 380412W w miejscowości Kurdwanów**

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Kurdwanów, dz. nr ewid. 135**

(kod - miejscowość)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa**  **ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 61005-060-050* | | *Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *910,00* |
| 1. | | 260,0\*3,5 | |  |  |  | 910,00 |
| *2* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 61005-070-050* | | *Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *910,00* |
| 1. | | 910,0 | |  |  |  | 910,00 |
| *3* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60108-020-034* | | *Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,w ilości 50 kg/m2*  *krotność= 1,00* | | | *t* | *45,50* |
| 1. | | 0,05\*910,0 | |  |  |  | 45,50 |
| *4* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 61005-070-050* | | *Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *910,00* |
| 1. | | 910,0 | |  |  |  | 910,00 |
| *5* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60309-02050-050* | | *Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *910,00* |
| 1. | | 910,0 | |  |  |  | 910,00 |

**Przedmiar robót**

**Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha**

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Kozłów Biskupi, ul. Leśna**

(kod - miejscowość)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa**  **ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |

|  |
| --- |
| **1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 10111-010-043* | | *Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym*  *krotność= 1,00* | | | *km* | *0,76* |
| 1. | | 0,763 | |  |  |  | 0,76 |

|  |
| --- |
| **2. ROBOTY DROGOWE** |

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60308-010-050* | | *Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5 t*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *763,00* |
| 1. | | 763,0\*0,5\*2 | |  |  |  | 763,00 |
| *3* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 61005-060-050* | | *Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *2 670,50* |
| 1. | | 763,0\*3,5 | |  |  |  | 2 670,50 |
| *4* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 61005-070-050* | | *Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *2 670,50* |
| 1. | | 2670,5 | |  |  |  | 2 670,50 |
| *5* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60108-020-034* | | *Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,w ilości 50 kg/m2*  *krotność= 1,00* | | | *t* | *133,53* |
| 1. | | 0,05\*2670,5 | |  |  |  | 133,53 |
| *6* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 61005-070-050* | | *Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *3 433,50* |
| 1. | | 763,0+2670,5 | |  |  |  | 3 433,50 |
| *7* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNNR 60309-02050-050* | | *Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *3 433,50* |
| 1. | | 3433,5 | |  |  |  | 3 433,50 |

|  |
| --- |
| **3. POBOCZA** |

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *8* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-31I0201-01-050* | | *Analogia - Utwardzone pobocze gruntowe z gruntów rodzimych gr. 10 cm*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *763,00* |
| 1. | | 763,0\*0,5\*2 | |  |  |  | 763,00 |
| *9* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-31I0204-05-050* | | *Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | *763,00* |
| 1. | | 763,0\*0,5\*2 | |  |  |  | 763,00 |