Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Działkowa i ul. Wesoła
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowy Kozłów Biskupi, ul. Działkowa i ul. Wesoła, dz. nr ewid. 328/17, 328/6, 328/47, 328/61, 327/1, 368/16, 368/17, 368/4, 326/4, 326/15
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia kablowa n.n. - zasilanie ZP-1 + szafka sterowania oświetleniem
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	4,80
	
1.	0,8*0,4*15				4,80	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność= 2,00

	m	15,00
	
1.	15				15,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x35 mm2
krotność= 1,00

	m	15,00
	
1.	15				15,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	15,00
	
1.	15				15,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50401-040-090	Złącza kablowe pomiarowe - kompletne
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50401-010-090	Analogia - Montaż skrzynki oświetleniowej
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	3,60
	
1.	0,6*0,4*15				3,60	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność= 1,00

	odcinek	1,00
	
1.	1				1,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Linia kablowa n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	252,64
	
1.	0,8*0,4*789,5				252,64	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność= 2,00

	m	789,50
	
1.	789,5				789,50	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm- YAKY 4x25 mm2
krotność= 1,00

	m	36,50
	
1.	36,5				36,50	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV- 8 przecisków
krotność= 8,00

	m3	7,20
	
1.	(3*1*1,2)*2				7,20	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-020-040	Analogia - Przecisk wykonany mechanicznie dla rury RHDPEp M-110
krotność= 1,00

	m	79,50
	
1.	9+5,5+24+6+5,5+7+11+11,5				79,50	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych typuRHDPEp M-110 w wykopie
krotność= 1,00

	m	44,50
	
1.	44,5				44,50	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEk S-110
krotność= 1,00

	m	670,50
	
1.	670,5				670,50	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040	Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach osłonowych
krotność= 1,00

	m	794,50
	
1.	79,5+44,5+670,5				794,50	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-020-020	Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych ośmiobocznych o wys. 6 m
krotność= 1,00

	szt	25,00
	
1.	25 (słupy inwestora)				25,00	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych WR-4/1/0,5/5 ZP
krotność= 1,00

	szt	25,00
	
1.	25 (7 szt. wysięgników inwestora)				25,00	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	807,50
	
1.	807,5				807,50	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-03010-090	Analogia - Wprowadzanie kabla YAKY 4x25 m2 do skrzynki słupa oświetleniowego
krotność= 2,00

	kpl	48,00
	
1.	48				48,00	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność= 1,00

	kpl	25,00
	
1.	25				25,00	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	25,00
	
1.	25 (oprawy inwestora)				25,00	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	8,64
	
1.	0,6*0,4*36				8,64	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność= 1,00

	odcinek	25,00
	
1.	25				25,00	
27	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 25,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 25,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	

3. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 29	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Obsługa geodezyjna
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Linia kablowa n.n. - zasilanie ZP-1 + szafka sterowania oświetleniem
CPV: 

1	KNNR 5
0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność = 1,00

	4,80	m3	0		
2	KNNR 5
0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność = 2,00

	15,00	m	0		
3	KNNR 5
0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x35 mm2
krotność = 1,00

	15,00	m	0		
4	KNNR 5
0907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność = 1,00

	15,00	m	0		
5	KNNR 5
0401-040-090	Złącza kablowe pomiarowe - kompletne
krotność = 1,00

	1,00	kpl	0		
6	KNNR 5
0401-010-090	Analogia - Montaż skrzynki oświetleniowej
krotność = 1,00

	1,00	kpl	0		
7	KNNR 5
0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność = 1,00

	3,60	m3	0		
8	KNNR 5
1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność = 1,00

	1,00	odcinek	0		
9	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność = 1,00

	1,00	szt	0		
10	KNNR 5
1304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność = 1,00

	2,00	szt	0		
		Razem:					
2		Linia kablowa n.N. oświetlenia ulicznego
CPV: 

11	KNNR 5
0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność = 1,00

	252,64	m3	0		
12	KNNR 5
0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność = 2,00

	789,50	m	0		
13	KNNR 5
0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm- YAKY 4x25 mm2
krotność = 1,00

	36,50	m	0		
14	KNNR 5
0724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV- 8 przecisków
krotność = 8,00

	7,20	m3	0		
15	KNNR 5
0723-020-040	Analogia - Przecisk wykonany mechanicznie dla rury RHDPEp M-110
krotność = 1,00

	79,50	m	0		
16	KNNR 5
0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych typuRHDPEp M-110 w wykopie
krotność = 1,00

	44,50	m	0		
17	KNNR 5
0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEk S-110
krotność = 1,00

	670,50	m	0		
18	KNNR 5
0713-030-040	Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach osłonowych
krotność = 1,00

	794,50	m	0		
19	KNNR 5
1001-020-020	Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych ośmiobocznych o wys. 6 m
krotność = 1,00
(słupy inwestora)
	25,00	szt	0		
20	KNNR 5
1002-020-020	Montaż wysięgników rurowych WR-4/1/0,5/5 ZP
krotność = 1,00
(7 szt. wysięgników inwestora)
	25,00	szt	0		
21	KNNR 5
0907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność = 1,00

	807,50	m	0		
22	KNNR 5
1003-03010-090	Analogia - Wprowadzanie kabla YAKY 4x25 m2 do skrzynki słupa oświetleniowego
krotność = 2,00

	48,00	kpl	0		
23	KNNR 5
1003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność = 1,00

	25,00	kpl	0		
24	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność = 1,00
(oprawy inwestora)
	25,00	szt	0		
25	KNNR 5
0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność = 1,00

	8,64	m3	0		
26	KNNR 5
1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność = 1,00

	25,00	odcinek	0		
27	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność = 25,00

	1,00	szt	0		
28	KNNR 5
1304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność = 25,00

	2,00	szt	0		
		Razem:					
3		Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
CPV: 

29	
AW-090	Obsługa geodezyjna
krotność = 1,00

	1,00	kpl	0		
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych

Lp.	Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych	Nakłady na jedn.	Koszt jedn. składnika	Koszt jedn. pozycji	Wartość	

1	2	3	4	5	6	
1	Linia kablowa n.n. - zasilanie ZP-1 + szafka sterowania oświetleniem

CPV: 
					
1 	KNNR 5 0701-020-060 Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 4,80 m3
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	2,240	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
2 	KNNR 5 0706-010-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

Krotność: 2,00
Przedmiar: 15,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0126	0			
	1603701 Piasek naturalny kopany 	m3	0,056	0			
	39811 Samochód samowyładowczy do 5 t 	m-g	0,008	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
3 	KNNR 5 0707-020-040 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x35 mm2

Krotność: 1,00
Przedmiar: 15,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0646	0			
	8070031 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x 35 mm2 	m	1,040	0			
	1030400 Wazelina techniczna N (TN) 	kg	0,011	0			
	7640100 Opaski kablowe typu OKi 	szt	0,100	0			
	1560421 Folia z PCW izolacyjna wodoodpor.0,5-0,8mm 	m2	0,420	0			
	8190600 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm 	szt	0,015	0			
	39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,0149	0			
	39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t 	m-g	0,0045	0			
	39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM 	m-g	0,0045	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,0045	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
4 	KNNR 5 0907-020-040 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 15,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,950	0			
	1120099 Bednarka ocynkowana 	m	1,040	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
5 	KNNR 5 0401-040-090 Złącza kablowe pomiarowe - kompletne

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	10,200	0			
	7592921 Złącza kablowe typu Z-22 	kpl	1,000	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
6 	KNNR 5 0401-010-090 Analogia - Montaż skrzynki oświetleniowej

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	4,060	0			
	1 Lampy oświetleniowe kompletne GREENIE LED STRADA 35W 	kpl	1,000	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
7 	KNNR 5 0702-020-060 Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 3,60 m3
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,210	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
8 	KNNR 5 1302-030-101 Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 odcinek
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,800	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
9 	KNNR 5 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,240	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
10 	KNNR 5 1304-020-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar

Krotność: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,560	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		
2	Linia kablowa n.N. oświetlenia ulicznego

CPV: 
					
11 	KNNR 5 0701-020-060 Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 252,64 m3
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	2,240	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
12 	KNNR 5 0706-010-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

Krotność: 2,00
Przedmiar: 789,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0126	0			
	1603701 Piasek naturalny kopany 	m3	0,056	0			
	39811 Samochód samowyładowczy do 5 t 	m-g	0,008	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
13 	KNNR 5 0707-020-040 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm- YAKY 4x25 mm2

Krotność: 1,00
Przedmiar: 36,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0646	0			
	8070030 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x 25 mm2 	m	1,040	0			
	1030400 Wazelina techniczna N (TN) 	kg	0,011	0			
	7640100 Opaski kablowe typu OKi 	szt	0,100	0			
	1560421 Folia z PCW izolacyjna wodoodpor.0,5-0,8mm 	m2	0,420	0			
	8190600 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm 	szt	0,015	0			
	39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t 	m-g	0,0149	0			
	39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t 	m-g	0,0045	0			
	39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM 	m-g	0,0045	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,0045	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
14 	KNNR 5 0724-020-060 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV- 8 przecisków

Krotność: 8,00
Przedmiar: 7,20 m3
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	4,730	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
15 	KNNR 5 0723-020-040 Analogia - Przecisk wykonany mechanicznie dla rury RHDPEp M-110

Krotność: 1,00
Przedmiar: 79,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,930	0			
	7760515 Rura osłonowa z polipropyl. fi 100x6,3 mm 	m	1,040	0			
	2640001 Bale iglaste obrzyn.nasyc.50-75 mm,kl.III 	m3	0,0021	0			
	2600910 Krawędziaki iglaste dł.2,5-6,5 m,kl.III 	m3	0,0042	0			
	39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t 	m-g	0,026	0			
	35414 Dźwignik hydr.przenośny 250 t 	m-g	0,509	0			
	14632 Pompa wysokociś.hyd.ele.250atm 	m-g	0,599	0			
	81124 Agregat prądotwórczy 38 kVA 	m-g	0,595	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
16 	KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych typuRHDPEp M-110 w wykopie

Krotność: 1,00
Przedmiar: 44,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,128	0			
	7760513 Rura osłonowa z polipropyl. fi 100x3,7 mm 	m	1,040	0			
	39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t 	m-g	0,014	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,007	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
17 	KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEk S-110

Krotność: 1,00
Przedmiar: 670,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,128	0			
	7760523 Rura osłonowa z polipropyl. fi 110x3,8 mm 	m	1,040	0			
	39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t 	m-g	0,014	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,007	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
18 	KNNR 5 0713-030-040 Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach osłonowych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 794,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,212	0			
	8070030 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x 25 mm2 	m	1,040	0			
	1030400 Wazelina techniczna N (TN) 	kg	0,0531	0			
	7640100 Opaski kablowe typu OKi 	szt	0,080	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0067	0			
	39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t 	m-g	0,0045	0			
	39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM 	m-g	0,0045	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,0045	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
19 	KNNR 5 1001-020-020 Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych ośmiobocznych o wys. 6 m

Krotność: 1,00
Przedmiar: 25,00 szt (słupy inwestora)
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	5,160	0			
	8140202 Fundament żelb. F150 do słupów ulicznych 	szt	1,000	0			
	11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 	m-g	0,080	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	1,210	0			
	39892 Samochód dłużycowy 	m-g	0,450	0			
	39651 Przyczepa dłużycowa do 4,5 t 	m-g	0,400	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
20 	KNNR 5 1002-020-020 Montaż wysięgników rurowych WR-4/1/0,5/5 ZP

Krotność: 1,00
Przedmiar: 25,00 szt (7 szt. wysięgników inwestora)
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,870	0			
	7341312 Wysięgnik rur.1-ram.1,5 m, do sł.S-100 	szt	0,720	0			
	8300499 Konstrukcja mocująca 	kg	2,000	0			
	39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t 	m-g	0,110	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,450	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
21 	KNNR 5 0907-020-040 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 807,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,950	0			
	1120099 Bednarka ocynkowana 	m	1,040	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
22 	KNNR 5 1003-03010-090 Analogia - Wprowadzanie kabla YAKY 4x25 m2 do skrzynki słupa oświetleniowego

Krotność: 2,00
Przedmiar: 48,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,760	0			
	8070030 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x 25 mm2 	m	1,040	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,850	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
23 	KNNR 5 1003-02010-090 Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m

Krotność: 1,00
Przedmiar: 25,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,380	0			
	7950806 Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2 	m	8,320	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,660	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
24 	KNNR 5 1004-020-020 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach

Krotność: 1,00
Przedmiar: 25,00 szt (oprawy inwestora)
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,720	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,410	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
25 	KNNR 5 0702-020-060 Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 8,64 m3
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,210	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
26 	KNNR 5 1302-030-101 Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4

Krotność: 1,00
Przedmiar: 25,00 odcinek
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,800	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
27 	KNNR 5 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Krotność: 25,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,240	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
28 	KNNR 5 1304-020-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar

Krotność: 25,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,560	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		
3	Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji

CPV: 
					
29 	 AW-090 Obsługa geodezyjna

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	AW0001 tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 	kpl	1,000	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	Razem z Vat	

1. 	Linia kablowa n.n. - zasilanie ZP-1 + szafka sterowania oświetleniem
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 49,1250

	1 433,72	1 988,92	176,79	0,00	3 599,43	4 427,30	
2. 	Linia kablowa n.N. oświetlenia ulicznego
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 2 527,7933

	73 774,15	30 295,00	42 460,41	0,00	146 529,57	180 231,37	
3. 	Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0000

	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	7 380,00	

Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Działkowa i ul. Wesoła
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 96-513 Nowa Sucha, Nowy Kozłów Biskupi, ul. Działkowa i ul. Wesoła, dz. nr ewid. 328/17, 328/6, 328/47, 328/61, 327/1, 368/16, 368/17, 368/4, 326/4, 326/15
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Linia kablowa n.n. - zasilanie ZP-1 + szafka sterowania oświetleniem
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	4,80
	
1.	0,8*0,4*15				4,80	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność= 2,00

	m	15,00
	
1.	15				15,00	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x35 mm2
krotność= 1,00

	m	15,00
	
1.	15				15,00	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	15,00
	
1.	15				15,00	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50401-040-090	Złącza kablowe pomiarowe - kompletne
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50401-010-090	Analogia - Montaż skrzynki oświetleniowej
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	3,60
	
1.	0,6*0,4*15				3,60	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność= 1,00

	odcinek	1,00
	
1.	1				1,00	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	

2. Linia kablowa n.N. oświetlenia ulicznego
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	252,64
	
1.	0,8*0,4*789,5				252,64	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność= 2,00

	m	789,50
	
1.	789,5				789,50	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm- YAKY 4x25 mm2
krotność= 1,00

	m	36,50
	
1.	36,5				36,50	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV- 8 przecisków
krotność= 8,00

	m3	7,20
	
1.	(3*1*1,2)*2				7,20	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50723-020-040	Analogia - Przecisk wykonany mechanicznie dla rury RHDPEp M-110
krotność= 1,00

	m	79,50
	
1.	9+5,5+24+6+5,5+7+11+11,5				79,50	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych typuRHDPEp M-110 w wykopie
krotność= 1,00

	m	44,50
	
1.	44,5				44,50	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEk S-110
krotność= 1,00

	m	670,50
	
1.	670,5				670,50	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50713-030-040	Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach osłonowych
krotność= 1,00

	m	794,50
	
1.	79,5+44,5+670,5				794,50	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51001-020-020	Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych ośmiobocznych o wys. 6 m
krotność= 1,00

	szt	25,00
	
1.	25 (słupy inwestora)				25,00	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych WR-4/1/0,5/5 ZP
krotność= 1,00

	szt	25,00
	
1.	25 (7 szt. wysięgników inwestora)				25,00	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność= 1,00

	m	807,50
	
1.	807,5				807,50	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-03010-090	Analogia - Wprowadzanie kabla YAKY 4x25 m2 do skrzynki słupa oświetleniowego
krotność= 2,00

	kpl	48,00
	
1.	48				48,00	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność= 1,00

	kpl	25,00
	
1.	25				25,00	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność= 1,00

	szt	25,00
	
1.	25 (oprawy inwestora)				25,00	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	m3	8,64
	
1.	0,6*0,4*36				8,64	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność= 1,00

	odcinek	25,00
	
1.	25				25,00	
27	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność= 25,00

	szt	1,00
	
1.	1				1,00	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność= 25,00

	szt	2,00
	
1.	2				2,00	

3. Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod CPV:  

1	2	3	4	5	
 29	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Obsługa geodezyjna
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
1.	1				1,00	

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Linia kablowa n.n. - zasilanie ZP-1 + szafka sterowania oświetleniem
CPV: 

1	KNNR 5
0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność = 1,00

	4,80	m3	0		
2	KNNR 5
0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność = 2,00

	15,00	m	0		
3	KNNR 5
0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x35 mm2
krotność = 1,00

	15,00	m	0		
4	KNNR 5
0907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność = 1,00

	15,00	m	0		
5	KNNR 5
0401-040-090	Złącza kablowe pomiarowe - kompletne
krotność = 1,00

	1,00	kpl	0		
6	KNNR 5
0401-010-090	Analogia - Montaż skrzynki oświetleniowej
krotność = 1,00

	1,00	kpl	0		
7	KNNR 5
0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność = 1,00

	3,60	m3	0		
8	KNNR 5
1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność = 1,00

	1,00	odcinek	0		
9	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność = 1,00

	1,00	szt	0		
10	KNNR 5
1304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność = 1,00

	2,00	szt	0		
		Razem:					
2		Linia kablowa n.N. oświetlenia ulicznego
CPV: 

11	KNNR 5
0701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
krotność = 1,00

	252,64	m3	0		
12	KNNR 5
0706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
krotność = 2,00

	789,50	m	0		
13	KNNR 5
0707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm- YAKY 4x25 mm2
krotność = 1,00

	36,50	m	0		
14	KNNR 5
0724-020-060	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV- 8 przecisków
krotność = 8,00

	7,20	m3	0		
15	KNNR 5
0723-020-040	Analogia - Przecisk wykonany mechanicznie dla rury RHDPEp M-110
krotność = 1,00

	79,50	m	0		
16	KNNR 5
0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych typuRHDPEp M-110 w wykopie
krotność = 1,00

	44,50	m	0		
17	KNNR 5
0705-010-040	Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEk S-110
krotność = 1,00

	670,50	m	0		
18	KNNR 5
0713-030-040	Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach osłonowych
krotność = 1,00

	794,50	m	0		
19	KNNR 5
1001-020-020	Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych ośmiobocznych o wys. 6 m
krotność = 1,00
(słupy inwestora)
	25,00	szt	0		
20	KNNR 5
1002-020-020	Montaż wysięgników rurowych WR-4/1/0,5/5 ZP
krotność = 1,00
(7 szt. wysięgników inwestora)
	25,00	szt	0		
21	KNNR 5
0907-020-040	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III
krotność = 1,00

	807,50	m	0		
22	KNNR 5
1003-03010-090	Analogia - Wprowadzanie kabla YAKY 4x25 m2 do skrzynki słupa oświetleniowego
krotność = 2,00

	48,00	kpl	0		
23	KNNR 5
1003-02010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m
krotność = 1,00

	25,00	kpl	0		
24	KNNR 5
1004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach
krotność = 1,00
(oprawy inwestora)
	25,00	szt	0		
25	KNNR 5
0702-020-060	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III
krotność = 1,00

	8,64	m3	0		
26	KNNR 5
1302-030-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4
krotność = 1,00

	25,00	odcinek	0		
27	KNNR 5
1304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
krotność = 25,00

	1,00	szt	0		
28	KNNR 5
1304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar
krotność = 25,00

	2,00	szt	0		
		Razem:					
3		Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
CPV: 

29	
AW-090	Obsługa geodezyjna
krotność = 1,00

	1,00	kpl	0		
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych

Lp.	Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych	Nakłady na jedn.	Koszt jedn. składnika	Koszt jedn. pozycji	Wartość	

1	2	3	4	5	6	
1	Linia kablowa n.n. - zasilanie ZP-1 + szafka sterowania oświetleniem

CPV: 
					
1 	KNNR 5 0701-020-060 Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 4,80 m3
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	2,240	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
2 	KNNR 5 0706-010-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

Krotność: 2,00
Przedmiar: 15,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0126	0			
	1603701 Piasek naturalny kopany 	m3	0,056	0			
	39811 Samochód samowyładowczy do 5 t 	m-g	0,008	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
3 	KNNR 5 0707-020-040 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x35 mm2

Krotność: 1,00
Przedmiar: 15,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0646	0			
	8070031 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x 35 mm2 	m	1,040	0			
	1030400 Wazelina techniczna N (TN) 	kg	0,011	0			
	7640100 Opaski kablowe typu OKi 	szt	0,100	0			
	1560421 Folia z PCW izolacyjna wodoodpor.0,5-0,8mm 	m2	0,420	0			
	8190600 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm 	szt	0,015	0			
	39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,0149	0			
	39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t 	m-g	0,0045	0			
	39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM 	m-g	0,0045	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,0045	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
4 	KNNR 5 0907-020-040 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 15,00 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,950	0			
	1120099 Bednarka ocynkowana 	m	1,040	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
5 	KNNR 5 0401-040-090 Złącza kablowe pomiarowe - kompletne

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	10,200	0			
	7592921 Złącza kablowe typu Z-22 	kpl	1,000	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
6 	KNNR 5 0401-010-090 Analogia - Montaż skrzynki oświetleniowej

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	4,060	0			
	1 Lampy oświetleniowe kompletne GREENIE LED STRADA 35W 	kpl	1,000	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
7 	KNNR 5 0702-020-060 Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 3,60 m3
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,210	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
8 	KNNR 5 1302-030-101 Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 odcinek
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,800	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
9 	KNNR 5 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,240	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
10 	KNNR 5 1304-020-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar

Krotność: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,560	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		
2	Linia kablowa n.N. oświetlenia ulicznego

CPV: 
					
11 	KNNR 5 0701-020-060 Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 252,64 m3
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	2,240	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
12 	KNNR 5 0706-010-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

Krotność: 2,00
Przedmiar: 789,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0126	0			
	1603701 Piasek naturalny kopany 	m3	0,056	0			
	39811 Samochód samowyładowczy do 5 t 	m-g	0,008	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
13 	KNNR 5 0707-020-040 Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm- YAKY 4x25 mm2

Krotność: 1,00
Przedmiar: 36,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0646	0			
	8070030 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x 25 mm2 	m	1,040	0			
	1030400 Wazelina techniczna N (TN) 	kg	0,011	0			
	7640100 Opaski kablowe typu OKi 	szt	0,100	0			
	1560421 Folia z PCW izolacyjna wodoodpor.0,5-0,8mm 	m2	0,420	0			
	8190600 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm 	szt	0,015	0			
	39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t 	m-g	0,0149	0			
	39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t 	m-g	0,0045	0			
	39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM 	m-g	0,0045	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,0045	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
14 	KNNR 5 0724-020-060 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV- 8 przecisków

Krotność: 8,00
Przedmiar: 7,20 m3
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	4,730	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
15 	KNNR 5 0723-020-040 Analogia - Przecisk wykonany mechanicznie dla rury RHDPEp M-110

Krotność: 1,00
Przedmiar: 79,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,930	0			
	7760515 Rura osłonowa z polipropyl. fi 100x6,3 mm 	m	1,040	0			
	2640001 Bale iglaste obrzyn.nasyc.50-75 mm,kl.III 	m3	0,0021	0			
	2600910 Krawędziaki iglaste dł.2,5-6,5 m,kl.III 	m3	0,0042	0			
	39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t 	m-g	0,026	0			
	35414 Dźwignik hydr.przenośny 250 t 	m-g	0,509	0			
	14632 Pompa wysokociś.hyd.ele.250atm 	m-g	0,599	0			
	81124 Agregat prądotwórczy 38 kVA 	m-g	0,595	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
16 	KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych typuRHDPEp M-110 w wykopie

Krotność: 1,00
Przedmiar: 44,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,128	0			
	7760513 Rura osłonowa z polipropyl. fi 100x3,7 mm 	m	1,040	0			
	39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t 	m-g	0,014	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,007	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
17 	KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych typu RHDPEk S-110

Krotność: 1,00
Przedmiar: 670,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,128	0			
	7760523 Rura osłonowa z polipropyl. fi 110x3,8 mm 	m	1,040	0			
	39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t 	m-g	0,014	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,007	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
18 	KNNR 5 0713-030-040 Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach osłonowych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 794,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,212	0			
	8070030 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x 25 mm2 	m	1,040	0			
	1030400 Wazelina techniczna N (TN) 	kg	0,0531	0			
	7640100 Opaski kablowe typu OKi 	szt	0,080	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0067	0			
	39971 Przyczepa do przew.kabli do 4t 	m-g	0,0045	0			
	39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM 	m-g	0,0045	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,0045	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
19 	KNNR 5 1001-020-020 Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych ośmiobocznych o wys. 6 m

Krotność: 1,00
Przedmiar: 25,00 szt (słupy inwestora)
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	5,160	0			
	8140202 Fundament żelb. F150 do słupów ulicznych 	szt	1,000	0			
	11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 	m-g	0,080	0			
	31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	1,210	0			
	39892 Samochód dłużycowy 	m-g	0,450	0			
	39651 Przyczepa dłużycowa do 4,5 t 	m-g	0,400	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
20 	KNNR 5 1002-020-020 Montaż wysięgników rurowych WR-4/1/0,5/5 ZP

Krotność: 1,00
Przedmiar: 25,00 szt (7 szt. wysięgników inwestora)
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,870	0			
	7341312 Wysięgnik rur.1-ram.1,5 m, do sł.S-100 	szt	0,720	0			
	8300499 Konstrukcja mocująca 	kg	2,000	0			
	39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t 	m-g	0,110	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,450	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
21 	KNNR 5 0907-020-040 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 807,50 m
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,950	0			
	1120099 Bednarka ocynkowana 	m	1,040	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
22 	KNNR 5 1003-03010-090 Analogia - Wprowadzanie kabla YAKY 4x25 m2 do skrzynki słupa oświetleniowego

Krotność: 2,00
Przedmiar: 48,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,760	0			
	8070030 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x 25 mm2 	m	1,040	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,850	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
23 	KNNR 5 1003-02010-090 Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do7 m

Krotność: 1,00
Przedmiar: 25,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,380	0			
	7950806 Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2 	m	8,320	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,660	0			
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
24 	KNNR 5 1004-020-020 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach

Krotność: 1,00
Przedmiar: 25,00 szt (oprawy inwestora)
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,720	0			
	39511 Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	0			
	39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,410	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
25 	KNNR 5 0702-020-060 Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III

Krotność: 1,00
Przedmiar: 8,64 m3
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,210	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
26 	KNNR 5 1302-030-101 Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4

Krotność: 1,00
Przedmiar: 25,00 odcinek
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,800	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
27 	KNNR 5 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Krotność: 25,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	1,240	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
28 	KNNR 5 1304-020-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar

Krotność: 25,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	999 Robocizna 	r-g	0,560	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		
3	Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji

CPV: 
					
29 	 AW-090 Obsługa geodezyjna

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00
					
	AW0001 tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 	kpl	1,000	0			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	Razem z Vat	

1. 	Linia kablowa n.n. - zasilanie ZP-1 + szafka sterowania oświetleniem
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 49,1250

	1 433,72	1 988,92	176,79	0,00	3 599,43	4 427,30	
2. 	Linia kablowa n.N. oświetlenia ulicznego
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 2 527,7933

	73 774,15	30 295,00	42 460,41	0,00	146 529,57	180 231,37	
3. 	Prace dodatkowe towarzyszące wykonaniu inwestycji
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0000

	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	7 380,00